1、955T图片



2、955T性能参数 Specification

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **Overall Dimension 总尺寸** | | |
| 1 | Length(with bucket on ground)总长（铲斗放置地面）\* | 8020(mm) |
| 2 | Width(to outside of wheels)总宽（到轮胎外沿） | 2800(mm) |
| 3 | Bucket width铲斗宽度\* | 2946(mm) |
| 4 | Height(To the top of the cab)高度（到驾驶室顶）\* | 3450(mm) |
| 5 | Wheel base轴距 | 3100(mm) |
| 6 | Min. ground clearance最小离地间隙 | 450(mm) |
| * **Technical Specification性能参数** | | |
| 1 | Rated load额定载重量 | 5000(Kg) |
| 2 | Operating weight操作重量 | 16500KG |
| 3 | Rated bucket capacity额定斗容 | 2.8(m3)，可选2.2-4.5 (m3) |
| 4 | Max. dump clearance最大卸载高度 | 3136(mm) |
| 5 | Dump reach卸载距离 | 1171(mm) |
| 6 | Min. turning radius(wheel)轮胎外最小转弯半径 | 5970(mm) |
| * **Diesel engine发动机** | | |
| 1 | Model型号 | WeiChai 潍柴 WD10G220E23 |
| 2 | Type形式 | Direct injection. 直喷 |
| 3 | Rated output额定功率 | 162 (kW) |
| 5 | Total exhaust of cylinder排气量 | 9.726(L) |
| 9 | Rated speed额定转速 | 2000(r/min) |
| 10 | Max. Torque最大扭矩 | 900(N.M)@1400 r/min |
| * **Transmission System传动系统** | | |
| 1 | Model型号 | HANGCHI杭齿 ZL50D-023 |
| 2 | Type形式 | 4-elements.single stage  单级四元件 |
| 3 | Gear shift position档位 | 2F、 1 R前二后一档位 |
| 4 | Speed 速度（F/R） | 11.7/15.9，40.3 |
| 5 | Max. drawing force最大牵引力 | 170kN |
| 6 | Size of tire轮胎型号 | 23.5-25-16PR |
| * **Working Hydraulic System工作液压系统** | | |
| 1 | Model of oil pump工作油泵型号 | JHP 3100A |
| 2 | System pressure系统压力 | 18MPa |
| 3 | Model of Muti-way directional valve 多路阀型号 | GDF32Ⅱ-YL18 |
| 5 | Pilot valve先导阀型号 | 无（选配） |
| * **Steering System转向系统** | | |
| 1 | Model of steering pump转向泵型号 | JHP2080S |
| 2 | Model of redirector 转向器型号 | TLF2-E800B+FKBR3022 |
| 3 | Model of priority valve 优先阀 | YXL-F250F-N7 |
| 4 | System pressure转向系统压力 | 16MPa |
| * **Brake System制动系统** | | |
| 1 | Type of traveling brake 行车制动形式 | Caliper disc brake钳盘式制动器 |
| 2 | Air pressure制动气压 | 6-7.5(kgf/cm2) |
| 3 | Type of parking brake停车制动形式 | Clamp brake鼓式制动 |
| * **Oil Capacity加油量** | | |
| 1 | Fuel(diesel)燃油 | 280(L) |
| 2 | Engine lubricating oil机油 | 24(L) |
| 3 | Oil for converter and gear box变速箱油 | 45(L) |
| 4 | Oil for hydraulic system液压系统油 | 245（L) |
| 5 | Oil for driving axles（F/R）前后驱动桥油 | 18/18(L) |